


TP 3

Q1 : 



Signal carré donc son énergie est centrée en 0

Q2 :



Q3 : Frequency spacing = f1 – f0

