


TP 3

Q1 : 





Signal carré donc son énergie est centrée en 0


Q2 :




Q3 : Frequency spacing = f1 – f0









Bordel de F :

